
2026年大同市车用压缩天然气（CNG）产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
[bookmark: _GoBack]每批次产品抽取2L（不少于5MPa），其中1L（不少于5MPa）作为检验样品，1L（不少于5MPa）作为备用样品。
2 检验依据
表1 车用压缩天然气（CNG）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	高位发热量
	GB/T 13610-2020
GB/T 11062-2020

	2
	总硫
	GB/T 11060.4-2017
GB/T 11060.8-2020

	3
	硫化氢
	GB/T 11060.1-2023
GB/T 11060.2-2023

	4
	二氧化碳
	GB/T 13610-2020

	5
	氧气
	GB/T 13610-2020

	6
	水露点
	GB/T 17283.1-2025
GB/T 18619.1-2002

	7
	水
	GB/T 17283.1-2025
GB/T 18619.1-2002
GB/T 22634-2008

	备注
	所有检验项目均在实验室检验，不进行现场检验。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 18047-2017《车用压缩天然气》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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